Osiek Jasielski, dnia 26.09.2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymce

Pielgrzymka, 38-223 Osiek Jasielski

 (Zamawiający)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw.

1. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymce

2. Nazwa zadania: „**Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pielgrzymka celem zwiększenia potencjału technicznego”.**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 **Zakres zamówienia:**

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia osobistego ochronnego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w następującym zakresie:

|  |
| --- |
| **Wyposażenie osobiste ochronne strażaka** |
| **L. p.** | **Nazwa** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość** |
| 1. | Ubranie specjalnemin. dwuczęściowe (kurtka i spodnie). | Ubranie ochronne składające się ze spodni oraz kurtki, wykonane z z trzech warstw: tkaniny zewnętrznej, membrany oraz warstwy termoizolacyjnej. Chroni przed skutkami promieniowania cieplnego oraz płomieniem, a dzięki membranie wodoszczelnej chroni przed wnikaniem wody. | 5 |
| 2. | Buty specjalne strażackie skórzane | Wysokie buty strażackie Brandbull 006 wykonane są z impregnowanej czarnej skóry hydrofobowej, która posiada grubość od 2,00 do 2,20 mm. Skóra ta cechuje się wysoką żaroodpornością, jest także wodoodporna, posiadają podwójnym systemem zapinania - sznurowania oraz zamek błyskawiczny z mechanizmem zamykania. | 6 |
| 3. | Rękawice specjalne | Rękawice strażackie FHR 001 S wykonane zostały z specjalnie wyselekcjonowanej skóry typu nappa. Jest to materiał, który cechuje się wodoodpornością. Jest również niepalny, dzięki czemu nawet w bezpośrednim kontakcie z płomieniami nasze dłonie są dobrze chronione. | 6 |
| 4. | Kominiarka niepalna strażacka | Kominiarka jest wykonana z materiału niepalnego, jest dwuwarstwowa. Zapewnia bardzo dobrą ochronę przed promieniowaniem cieplnym. | 6 |
| 5. | Ubranie koszaroweminimum trzyczęściowe (bluza, spodnie , czapka koszarowa) | Ubranie koszarowe składające się z bluzy, spodni oraz czapki. Ubrania z jakich zostało wykonane ubranie są wytrzymałe, mocne i odporne na potencjalne obrażenia a przede wszystkim są materiałem niepalnym. | 10 |
| 6. | Wodery | Wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu. Są odporne na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach -50ºC | 2 |
| 7. | Kombinezon ochronny na owadymin. trójwarstwowy | Kombinezon wykonany jest z trzech warstw. Dwie warstwy są wykonane z tkaniny, a jedna z pianki. Między warstwami tkaniny umieszczona została pianka 5 mm. Ochrona głowy jest przypinana do całości kombinezonu suwakiem i została skonstruowana w taki sposób, aby umożliwić pracę w hełmie ochronnym Dodatkowo połączenie kaptura z kombinezonem jest uszczelnione przy pomocy kołnierza zapinanego na rzep. | 1 |
| **Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej** |
| 8. | Prądownica wodna | PW52/R prosta pozwala podawanie strumieni zwartych oraz rozproszonych. Zawór kulowy który umożliwia szybkie podanie, odcięcie oraz zmianę kształtu strumienia wody. | 2 |
| 9. | Topór/inopur/siekierołom/narządzie wielofunkcyjne | Narzędzie wielofunkcyjne. Długość narzędzia: 91cm | 1 |
| 10. | Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m | Linka poliestrowa o średnicy 15 mm, pleciona, bezrdzeniowa zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym typu "gruszka" i  pętlą z kauszą. Lina jest stabilizowana termicznie. Wytrzymałość 28 kN. | 1 |

3.2 **Warunki płatności:** przelew w terminie 14 dni od doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po realizacji przedmiotu umowy.

3.3 Pozostałe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy (**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).**

**4. Termin realizacji zamówienia:** do 7 dni od daty podpisania umowy.

5. **Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.** Do porównania ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto określoną przez Wykonawców w Formularzu oferty.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.

6.2 Wybór oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

7. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku **„OFERTA” (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)**.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pielgrzymka celem zwiększenia potencjału technicznego”.

8. Ofertę złożyć można (gościnnie):

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim,

- pocztą na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112,

- pocztą elektroniczną na adres: gmina@osiekjasielski.pl lub faksem pod nr: 13 44 200 05.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Miejsce złożenia oferty określono w pkt 8.

Termin: ofertę złożyć należy **do dnia 1.10.2019 r. do godz 10.00.**

 .……………...

 (podpis Prezesa OSP)