Osiek Jasielski, dnia 23.08.2021 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku Jasielskim

Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski

(Zamawiający)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw.

1. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku Jasielskim.

2. Nazwa zadania: „**Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Osiek Jasielski celem zwiększenia potencjału technicznego”.**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 **Zakres zamówienia:**

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w następującym zakresie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyposażenie osobiste ochronne strażaka** | | | |
| **L. p.** | **Nazwa** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość** |
| 1. | Pompa do wody zanieczyszczonej  z kompletem węży ssawnych | Typ pompy: Honda WT 30X  Medium: Woda szlamowa  Moc silnika: 6,3 kW / 8,4\* KM (3600 obr/min)  Typ silnika: GX270  Wydajność: 1200 l/min  Maksymalna wydajność ssania: 8 m  Maksymalna wydajność podnoszenia: 25 m  Pojemność zbiornika paliwa: 5,3 l  Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny 3 cale,  tłoczny 3 cale  Zużycie paliwa: 2,2 l/h  Maksymalny czas pracy: 1,5 h  Średnica zanieczyszczeń do 28 mm  Wymiary (dł x szer x wys): 660 x 495 x 515 mm  Oil Alert: TAK  Masa: 61 kg  **Ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.** | 1 |
| 2. | Pompa pływająca | Typ pompy: motopompa pływająca Niagara Plus Maks. wydajność:  **880 dm3/min** Wydajność nominalna (przy 2 barach): **400 dm3/min**  Maks. zasięg rzutu wody: **30 m**  Wysokość podnoszenia: **do 28,4 m słupa wody**  Nasada tłoczona: **75**  Min. głębokość ssania: **30 mm**  Silnik: **Briggs&Stratton seria 850**  Moc (3600 obr./min): **3,33 kW\***  Zużycie paliwa: **~1,3 l/h**  Pojemność zbiornika:**~1,3 l**  Czas pracy na pełnym zbiorniku: **~1 godz.**  Ciężar motopompy: **~27 kg**  Wymiary gabarytowe: **770 x 385 x 625 mm**  **Ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.** | 1 |

3.2 **Warunki płatności:** przelew w terminie 30 dni od doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po realizacji przedmiotu umowy.

3.3 Pozostałe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy (**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).**

**4. Termin realizacji zamówienia:** do 14 dni od daty podpisania umowy.

5. **Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.** Do porównania ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto określoną przez Wykonawców w Formularzu oferty.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.

6.2 Wybór oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

7. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku **„OFERTA” (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)**.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Osiek Jasielski celem zwiększenia potencjału technicznego”.

8. Ofertę złożyć można (gościnnie):

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim,

- pocztą na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112,

- pocztą elektroniczną na adres: gmina@osiekjasielski.pl lub faksem pod nr: 13 44 200 05.

**Ze względu na stan epidemii w kraju, Zamawiający zaleca przesłanie oferty faksem lub pocztą elektroniczną na wskazany powyżej adres e- mail.**

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Miejsce złożenia oferty określono w pkt 8.

Termin: ofertę złożyć należy **do dnia 27.08.2021 r. do godz. 11.00.**

.……...…...……………...

(podpis Prezesa OSP)